Cambios de diseño EDCPSUr15 a EDCPSUMK2r1.

|  |  |
| --- | --- |
| Componente cambiado | Descripcion del cambio. |
| R34,R38,R40,LED3,LED2,Q1 | Extirpacion de la célula de test por deshuso. |
| D5 | Overkill |
| C52,CR1,K1,D3,Q3,R30 | Célula del relé a la salida del DCDC. |